|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Miele WTF130WPM PWash 2.0 | Siemens iQ500 WD15G443 | AEG L7WB64474 |
| Typ | Kondenstrockner mit Wasserkühlung | Standgerät | Kondenstrockner, wassergekühlt |
| Größe (H x B x T) | 85,0 x 59,6 x 63,7cm | 85,0 cm x 60,0 cm x 59,0 cm (unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe) | 84,8 x 59,7 x 57,6 cm |
| Farbe | Lotosweiß | Weiß | Weiß |
| Fassungsvermögen beim Waschen | 1 bis 7 kg | 1 bis 7 kg | 1 bis 7 kg |
| Füllmenge beim Trocknen | 1 bis 4 kg | 1 bis 4 kg | 1 bis 4 kg |
| Waschwirkungsklasse | A | A | A |
| Schleuderwirkungsklasse | k. A. | k. A. | A |
| Energieeffizienzklasse | A | A | A |
| Verbleibende Restfeuchte | 44 % nach dem Schleudern | nach dem Waschen 52 % und 44 % nach dem Schleudern | nach dem Waschen 52 % |
| Laufzeit Waschen und Trocknen (min) | 400 min | 660 min | 550 min |
| Schleuderdrehzahl | 1.600 U/ min | 1.500 U/ min | 1.350 U/ min |
| Startzeitvorwahl | nein | ja, stufenlos | ja |
| Mengenautomatik | ja | nein | ja |
| Sicherheitsfunktionen | Kindersicherung  PIN-Code Verriegelung  Optische Schnittstelle  Schaumregulierung  Wasserstandsensor und Schwimmerschalter | Unwuchtkontrolle  Kindersicherung  aquaStop  Schaumerkennung  Anzeige für Überdosierung | Unwuchtkontrolle  Kindersicherung  Aqua Control System  Schaumerkennung |
| Lautstärke Waschen/ Trocknen/ Schleudern | 46 dB / 58 dB / 72 dB | 47 dB / 59 dB / 74 dB | 51 dB / 60 dB / 76 dB |
| Ausstattung | Display  Drehwahlschalter  Schontrommel  Knitterschutz  LED-Trommelbeleuchtung  SteamCare Glättprogramm  CapDosing (Waschmittelportionskapseln)  Spezialprogramm gegen Flusen  Inkl. Summer  Emaillierte Front  WiFiConn@ct / Miele App | Großes LED-Display  varioSoft-Trommelsystem  touchControl-Tasten u. a. für Extraspülen und Drehzahlabwahl  Start / Pause mit Nachlegefunktion  Knitterschutz  Restzeitanzeige  Durchflusssensor  Signal am Programmende  Kaltwäsche möglich  Trocknungstemperatur wählbar | Small LED Display  ProTex Schontrommel  Knitterschutz  Restlaufanzeige  Nachlegefunktion  Individuelle Trockenzeiteinstellung  Extra Spülen  Verstellbare Füße  Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung |